**Załącznik nr 13 do SIWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

 **„**Budowa sieci wodociągowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN200 mm w obrębie działek o nr ew. 918/27, 875/20, 875/12 położonych przy ulicy odchodzącej od ulicy Prostej w Sokołowie Podlaskim.**”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis robót i obmiary** |  **J.m** | **Ilość****jedn.** | **Cena****za jedn.****w zł.** | **Wartość****netto w zł.****rubr. 5x6** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **SIEĆ KANALIZACYJNA** |
| **1.** | Wycena własna | Ułożenie sieci wodociągowej z rur Ø160 mm PE100 PN10 SDR 17, łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego wraz z robotami ziemnymi (wykopy z umocnieniami, ewent. odwodnienie, zasypanie i porządkowanie terenu) | mb | 97,5 |  |  |
| **2.** | Wycena własna | Montaż nadziemnego hydrantu p.poż. Ø 80mm wraz z kształtkami i zasuwami odcinającymi: | szt. | 1,0 |  |  |
| **3.** | Wycena własna | Ułożenie kanału z rur kielichowych PVC-U Ø 200mm, SN 8 - litych, łączonych na uszczelki gumowe, na podsypce gr. 10cm, z obsypką piaskową na wys. 30cm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi (wykopy z umocnieniami, ewent. odwodnienie, porządkowanie terenu) | mb. | 92,0 |  |  |
| **4.** | Wycena własna | Studnie kanalizacyjne Ø 425mm z tworzywa sztucznego z włazami żeliwnymi typu ciężkiego wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi (wykopy, ew. odwodnienie, zasypanie, porządkowanie terenu) | szt. | 3 |  |  |
| **5,** | Wycena własna | Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø1000mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, (wykopy, ew. odwodnienie, zasypanie i porządkowanie terenu) | szt. | 2 |  |  |
| **6.** | Wycena własna | Kamerowanie kanałów PVC | mb | 92,0 |  |  |
| **7.** | Wycena własna | Doprowadzenie nieutwardzonych nawierzchni dróg miejskich do stanu swobodnej przejezdności przez nawiezienie warstwy grubego żwiru | mb | 189,5 |  |  |
| **8.** | Wycena własna | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  |  |
| **RAZEM** |  |

**Uwagi:**

* **Podsypkę pod rury gr. 10cm i zasypkę do wys. 30 cm ponad wierzch rury wykonać z dowiezionego piasku lub pospółki, zasypanie wykopów ponad obsypką dopuszcza się gruntem z urobku.**
* **Należy doprowadzić nieutwardzoną nawierzchnię drogi do stanu swobodnej przejezdności przez nawiezienie warstwy grubego żwiru.**

 Dnia

|  |
| --- |
| *podpisy osób uprawnionych do reprezentacjiWykonawcy lub podpis pełnomocnika* |